Het circuit maken

Stap1: Zet Rode knop, Gele knop, Groen knop en Rode knop op het breadboard.

Stap 2: Zet de 4 weerstandjes van 10 kOHM zoals op het plaatje is weergegeven neer.

Stap 3: Verbind D12 met de blauwe knop, D10 met de gele knop, D8 met de groene knop en D6 met de rode knop

Stap 4: verbind de GROUND met de -